JX CANFD Bridge EXE Release 2.0.0
Build Date: 20260615
Build Python: 3.13.7

使用方式：
1. 客户电脑不需要安装 Python，也不需要执行 pip install。
2. 安装对应 CAN 盒驱动：
   - PCAN：安装 PEAK 官方驱动。
   - 创芯 200U：安装创芯 ControlCANFD 驱动。
   - 周立功：安装 ZLG 驱动，并关闭 ZCANPRO 等占用 CAN 盒的软件。
3. 解压本 ZIP。
4. 双击“启动CANFD桥接.bat”，或直接运行 Jx_CANFD_Bridge.exe。

发布包内容：
- Jx_CANFD_Bridge.exe：已打包 Python 运行时和 Python 依赖的程序入口。
- _internal：PyInstaller 运行时文件，请不要删除。
- 启动CANFD桥接.bat：客户双击入口，会设置 DLL 搜索路径。
- configs：配置示例。
- CX_V1.21/x64：创芯运行时 DLL。
- ZLG_lib/zlgcan_x64：周立功运行时 DLL 和设备数据。

本发布包不依赖客户电脑安装的 Python 版本。
